

人教版八年级物理上册第五章 透镜及其应用单元测试
	阅卷人
	
	一、选择题（每题3分，共27分）

	得分
	
	


1．把凸透镜正对着太阳，在距凸透镜10cm的光屏上得到一个最小、最亮的光斑。若将一支点燃的蜡烛放在此凸透镜前15cm处，在凸透镜的另一侧调节光屏的位置，可得到烛焰清晰的（　　）
A．倒立、缩小的实像	B．倒立、放大的实像
C．倒立、等大的实像	D．正立、放大的虚像
2．每年6月6日为全国的“爱眼日”、爱眼日设立的宗旨是希望全国人民，特别是青少年要预防近视，珍爱光明，如图所示的四幅图中，表示近视眼成像和近视眼矫正后成像情况的图分别是（　　）
[image: ]
[bookmark: _GoBack]A．甲、丙	B．乙、丙	C．甲、丁	D．乙、丁
3． 下列光学器材不是应用凸透镜成像的是（　　）
A．[image: ]照相机
B．[image: ]望远镜
C．[image: ]自行车尾灯
D．[image: ]放大镜
4．如图，平面镜MN垂直于凸透镜的主轴CC'，点光源S位于主轴上，光线SA经平面镜反射和透镜折射后与主轴平行。已知S到透镜和平面镜的距离分别是10cm、4cm，则此透镜的焦距是（　　）
[image: ]
A．20cm	B．18cm	C．14cm	D．8cm
5．如图1和2，是一束光分别经过甲、乙两个透镜后的光路图，图中虚线表示透镜的主光轴。图3是远视眼的成因示意图（　　）
[image: ]
A．甲对光有会聚作用，是凹透镜
B．乙对光有会聚作用，是凸透镜
C．矫正远视眼的镜片和甲对光的偏折作用相同
D．矫正远视眼的镜片和乙对光的偏折作用相同
6．图是我国自主研制的某新型战斗机上的光电搜索跟踪系统。该系统功能与人眼相似，能为战斗机提供感知外界的“视觉”，系统内置的光电传感器，相当于人眼的视网膜，最外层窗口和传感器之间的光学元件，相当于人眼的晶状体。关于该系统说法不正确的是（　　）
[image: ]
A．该系统的光学元件相当于一个凸透镜
B．该系统在光电传感器上成的是倒立、放大的实像
C．景物到镜头的距离越远，所成的像越小
D．该系统的成像原理与照相机的成像原理相同
7．在“探究凸透镜成像的规律”实验时，某小组测量出物距和像距的数据，并绘制成如图所示的图象，根据图象可知（　　）
[image: ]
A．该凸透镜的焦距f=20cm
B．当物距u=30cm时，成倒立、缩小的实像
C．当物距u=8cm时，所成的像能用光屏承接
D．若把物体从距凸透镜30cm处向距凸透镜15cm处移动过程中，所成的像会逐渐变小
8．毕业了，小明与全班同学用胶片照相机照了合影后，接着照一张单身像．下列说法正确的是（　　）
A．小明应远离镜头，同时胶片应靠近镜头
B．小明应靠近镜头，同时胶片应远离镜头
C．小明在相机中的像是倒立、放大的实像
D．小明在相机中的像是正立、放大的虚像
9．分析如图所示天文爱好者用的望远镜的光路图可知（　　）  
[image: ]
A．它的物镜是平面镜	B．它的目镜是凹透镜
C．远处景物通过物镜成缩小的像	D．远处景物通过物镜成放大的像
	阅卷人
	
	二、填空题（每空1分，共22分）

	得分
	
	


10．凸透镜对光线有会聚作用，平行于凸透镜主光轴的光线经凸透镜折射后会聚在主光轴上的一点，这个点叫做凸透镜的　     　而通过凸透镜光心的光线传播方向不发生　     　。
11．如图所示，晋代张华的《博物志》记载：“削冰令圆，举以向日，以艾承其影，则得火”，“削冰令圆”就是把冰块制成　     　透镜，它对光线有　     　作用，要得火，应把“艾”放在透镜的　     　位置。
[image: ]
12．在森林中随意丢弃垃圾是不文明行为，尤其是随意丢弃尚未喝尽的矿泉水瓶可能酿成森林火灾。矿泉水瓶里剩下了一些水，在阳光的照射下形成　     　镜的效果，当阳光被　     　（选填“会聚”或“发散”）在杂草上，达到杂草燃烧温度，杂草燃烧可能引发森林火灾。
13．[image: ]
（1）如左图所示，A、B是镜前一点光源S发出的光线经平面镜M反射后的两条反射光线，请在图中标出点光源S和像点的位置，并完成光路图（保留作图痕迹）；
（2）请在如右图所示中画出经过凸透镜折射后的光线.
14．一家汽车美容店门口，贴着爱心小贴士：烈日下洗车请及时擦干，否则易导致车漆失去光泽，这是因为留在车身上的水滴相当于　     　镜，是太阳光　     　在车身局部形成高温。导致车漆失去光泽。
15．如图所示，在探究“凸透镜成像的规律”实验中，蜡烛、透镜、光屏的位置如图所示，光屏上成一个清晰的像，应用这一原理可制成　     　；再将蜡烛远离透镜，同时将光屏　     　（填“远离”或“靠近”）透镜，才能在光屏上再次成一个清晰的像。
[image: ]
16．如图所示，来自物体A的光线经过眼睛的晶状体成像在视网膜后面的B点．要使B点的像靠近视网膜，A点应该向　     　 （选填“左”或“右”）移动；或戴一个合适的　     　 透镜做成的眼镜也能使A点的像成在视网膜上．
[image: ]
17．“一双好眼睛，能更好地探索未来”，因此我们应注意用眼卫生，保护好视力。小明了解到人眼的晶状体相当于　     　，物体通过它在视网膜上成　     　（正立/倒立）的实像。上课时，小明的视线从黑板转移到课本上时，他的晶状体的焦距　     　（会/不会）变化。
18．如图所示，小明找到两个焦距不同的放大镜模拟望远镜观察远处的物体，其中较远的放大镜的功能使远处物体在焦点附近成 　     　（选填“虚像”或“实像”），较近的放大镜的作用是将该像 　     　（选填“放大”或“缩小”）。
[image: ]
19．如图表示一种光学仪器的原理，图中L1是物镜，L2是目镜．这种仪器是　     　（填“望远镜”或“显微镜”），目镜的作用相当于　     　（填“放大镜”或“投影仪”）．


[image: ]
	阅卷人
	
	三、作图题（共2题，共5分）

	得分
	
	


20．在图示的方框中填入合适的透镜。
[image: ]
21．（1）如图所示，一束射向平面镜的入射光线与镜面的夹角是40°，请在图中画出反射光线并标出反射角的度数；
[image: ]
（2）根据平面镜成像的特点，在下图中作出物体AB在平面镜中所成的像A'B'；
[image: ]
（3）在图中，画出通过透镜的折射光线；
[image: ]
（4）在图中画上适当的透镜。
[image: ]
	阅卷人
	
	四、实验探究题（共2题，共32分）

	得分
	
	


22．在“探究凸透镜成像规律的实验”中：
[image: ][image: ]
（1）如图甲所示，是小明确定焦距时所做的实验，则该凸透镜的焦距为 　     　cm，当烛焰距凸透镜15cm时，能成倒立、　     　的实像，生活中的 　     　就是利用这个原理制成的，当烛焰向左（远离透镜）移动后，要在光屏上再次成清晰的像，需将光屏向 　     　（选填“左”或“右”）移，此时所成像将 　     　（选填“变大”、“变小”或“不变”）。
（2）实验一段时间后，蜡烛因燃烧变短，所成像如图乙，要使像能够在光屏的中央，应将凸透镜
向 　     　（选填“上”或“下”）调整。
（3）接下来他按照如图丙所示：①将眼镜甲放在蜡烛与凸透镜之间，光屏上原来清晰的像变得模糊，只将光屏远离透镜移动时，又能在光屏上看到烛焰清晰的像。
②将另一只眼镜乙放在蜡烛与凸透镜之间，光屏上原来清晰的像也变得模糊了，只将光屏靠近透镜移动时，又可以在光屏上看到烛焰清晰 的像。
分析实验现象可知：甲乙两个眼镜中，　     　是凸透镜。在实验现象①和②中，属于近视眼矫正原理的是　     　。 
23．小伟利用光具座进行了凸透镜成像的探究实验：
[image: ]
（1）为了使烛焰的像能成在光屏的中央，要调整三者的位置，使它们的中心　           　，可是在实验中他发现光屏上的像偏下，那么他应该把凸透镜向　     　（填“上”或“下”）调节，使像最终成在光屏的中央；
（2）通过实验他得到了凸透镜的像距v和物距u关系（如图1所示），由图1可知凸透镜的焦距是　     　cm；当物距为30cm时的成像特点可应用于　     　 （填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”）。
（3）他按照如图2所示：①将眼镜甲放在蜡烛与凸透镜之间，光屏上原来清晰的像变得模糊，只将光屏远离透镜移动时，又能在光屏上看到烛焰清晰的像。
②将另一只眼镜乙放在蜡烛与凸透镜之间，光屏上原来清晰的像也变得模糊了，只将光屏靠近透镜移动时，又可以在光屏上看到烛焰清晰的像。
分析实验现象可知：甲乙两个眼镜中，　     　是凸透镜，　     　是凹透镜。在实验现象①和②中，属于近视眼矫正原理的是　     　，属于远视眼矫正原理的是　     　。
	阅卷人
	
	五、综合题（共8分）

	得分
	
	


24．  9月25日，世界最大单口径射电望远镜﹣﹣﹣500米口径射电望远镜（简称FAST）在贵州落成启用．FAST建成之后，将保持世界领先地位二三十年． 
调频电台、电视、手机以及其他无线电数据的传输，都会对射电望远镜的观测造成干扰，以大窝凼为中心，规划了半径150公里范围的射电天文保护区，方圆5公里范围之内严禁设置任何无线电发射设备．
大窝凼不仅具有一个天然洼地可以架设望远镜，而且喀斯特地质条件可以保障雨水向地下渗透，而不在表面淤积，腐蚀和损坏望远镜．
FAST将把我国空间测控能力由地球同步轨道延伸至太阳系外缘，将深空通讯数据下行速率提高100倍．脉冲星到达时间测量精度由目前的120纳秒提高至30纳秒．
FAST研究涉及众多高科技领域，如天线制造、高精度定位与测量、高品质无线电接收机、传感器网络及智能信息处理、超宽带信息传输、海量数据存储与处理等．FAST关键技术成果可应用于诸多相关领域，如大尺度结构工程、公里范围高精度动态测量、大型工业机器人研制以及多波束雷达装置等．
[image: ]
（1）电信号对射电望远镜　     　造成干扰．（会、不会）   
（2）大窝凼被选为基地，地理原因是　                   　．
（3）FAST脉冲星到达时间测量精度比目前提高了　     　纳秒．   
（4）举例说出FAST研究涉及的领域　           　．
	阅卷人
	
	六、计算题（共6分）

	得分
	
	


25．小关同学在“探究凸透镜成像规律”的实验中，记录数据并根据数据绘制了像到凸透镜的距离v跟物体到凸透镜的距离u之间的关系图像，如图甲所示
[image: ]
（1）凸透镜的焦距是多少？
（2）当u＝15cm时，v为多大？此时所成像的特点是什么？
（3）小关同学又想测量蜡烛的像移动速度，于是将该凸透镜固定在长度为1m的光具座的中点并保持凸透镜的位置不变，如图乙所示。他把蜡烛起始位置放在9cm刻度线处；接着蜡烛以0.03m/s的速度向右移至30cm刻度线处，求光屏移至哪条刻度线处时


答案解析部分
1．【答案】B
2．【答案】C
3．【答案】C
4．【答案】B
5．【答案】C
6．【答案】B
7．【答案】B
8．【答案】B
9．【答案】C
10．【答案】焦点；改变
11．【答案】凸；会聚；焦点
12．【答案】凸透；会聚
13．【答案】（1）[image: ]
（2）[image: ]
14．【答案】凸透；会聚
15．【答案】投影仪；靠近
16．【答案】左；凸
17．【答案】凸透镜；倒立；会
18．【答案】实像；放大
19．【答案】望远镜；放大镜
20．【答案】[image: ]
21．【答案】（1）[image: ]
（2）[image: ]
（3）[image: ]
（4）[image: ]
22．【答案】（1）11.0；放大；投影仪；左；变小
（2）下
（3）乙；①
23．【答案】在同一高度；上；10；照相机；乙；甲；①；②
24．【答案】（1）会
（2）天然洼地、雨水下渗
（3）90
（4）天线制造等
25．【答案】（1）解：  由图甲可知，u＝v＝20cm，成倒立，即2f＝20cm；
答：凸透镜的焦距是10cm；
（2）解：  由图甲可知，当u＝15cm时；此时2f＞u＝15cm＞f、放大的实像；
答：当u＝15cm时，v为30cm、放大的实像；
（3）解： 蜡烛起始位置放在6cm刻度线处，蜡烛以0.03m/s的速度向右移至30cm刻度线处，
则蜡烛移动的时间为：；
由题意可知，在7s内以不变的速度将蜡烛移动到30cm刻度线处，像距v＝2f，
像移动的路程s′＝70cm﹣63cm＝7cm＝0.07m，
像移动时的平均速度。
答：蜡烛以2.03m/s的速度向右移至30cm刻度线处，光屏移至70cm刻度线处时，这段时间内蜡烛的像移动平均速度为0.01m/s。
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